Техническое задание для заказа лифтов ***E-TEC***

|  |  |
| --- | --- |
| **Назначение здания** | МЖК/Офисное/ |
| **Блок/Секция** | - |
| **№ лифта** | LFR1/L1 |
| **Количество лифтов** | Указать кол-во лифтов |
| **Тип лифта** | Грузопассажирский /Пожарный / Пассажирский / Грузовой / Больничный / Автомобильный / Панорамный |
| **Скорость (м/с)** | 1/1,5/1,75/2/2,5/3/4 |
| **Грузоподъёмность (кг)** | 450/630/800/1000-10000 указать по проекту |
| **Количество пассажиров** |  |
| **Кол-во этажей/остановок/дверей** | Указать от 2 до 55 |
| **Двери (ширина х высота)** | Указать по проекту |
| **Тип открывания дверей** | Телескопическое / центральное |
| **Размеры кабины, мм. (ширина х глубина х высота)** | Указать по проекту |
| **Кабина проходная** | Да/Нет |
| **Шахта:** | Железобетонная / Кирпичная / Металоконструкция |
| **Расположение МП** | С МП или Без МП |
| **Размеры шахты (мм) (ширина х глубина)** | Указать по проекту |
| **Глубина приямка (мм)** | Указать по проекту |
| **Высота подъёма (мм)** | Указать по проекту |
| **Высота от последней остановки до плиты перекрытия в шахте лифта (мм)** | Указать по проекту |
| **Общая высота шахты (мм)** | Указать по проекту |
| **Огнестойкость** | Е30/Е60/Е120/Ei30/Ei60/Ei120 |
| **РППП (пожарный лифт, люк 500\*700 мм, лестница)** | Есть / Нет |
| **Датчик сейсмичности до 9 баллов** | Указать до скольки баллов |
| **Специальный фотоэлемент 2 в 1** | Стандарт |
| **Название этажей** | Указать по проекту |
| **Отметки этажей** | Указать по проекту |
| **Конструктивный проем шахтных дверей (мм) (ширина х высота)** | Указать по проекту с привязкой по передней стенке |
| **Кабина** | Крашеная сталь /Нерж. Сталь/Маталопласт/ Дизайнерская |
| **Полы** | ПВХ/Рифлёные |
| **Потолок** | Указать артикул |
| **Двери шахты лифта** | Крашеная сталь /Нерж. сталь |
| **Панель приказов** | Стандарт |
| **Цвет кнопки** | Синий/Белый/Красный |
| **Монитор** | Матричный/LCD указать размер в дюймах если нужен не стандарт |
| **Панель вызова лифта на этажах** | Стандарт |
| **Поручень** | В стандарте один поручень плоский или трубчатый, если нужно больше поручней указать в ТЗ |
| **Система голосового оповещения и музыкального сопровождения V&M** | Стандарт |
| **Система очистки воздуха Air-C+** | Стандарт |
| **ARD** | Если необходимо указать в ТЗ |
| **Видео наблюдение** | Если необходимо указать в ТЗ |
| **Диспетчерская система iLIFT** | Если необходимо указать в ТЗ |

**По всем вопросам обращайтесь в удобное для Вас время.**

Международный отдел маркетинга и реализации продукции ***E-TEC***

Владислав Шерин Product Manager

Email: e-tec.elevatortechnology@yandex.com

vs@e-tec-ru.com

Тел.: +86 130 59 91 7266

WhatsApp / Telegram: +7 925 091 14 12 (звонить на мессенджеры)

WeChat: +7 778 253 43 96

WeChat Id: -E-TEC-